<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="MBUINOSHIELD">
</package>
<package name="MBUINOSHIELD_PADS_ONLY">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MBUINOSHIELD">
<pin name="P0.0/RESET" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="VCC" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="HEADER_5V+" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="GND" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P0.4/I2C_SCL" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P0.5/I2C_SDA" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P0.19/TXD" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P0.18/RXD" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P1.15/SCK1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P0.22/MISO1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P0.21/MOSI1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P0.11/AD0/CT32B1_MAT3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P0.13/AD2/CT32B1_MAT0" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P0.15/SWDIO" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P0.10/SWCLK" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P0.9" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MBUINOSHIELD">
<description>mBuino Shield</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MBUINOSHIELD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MBUINOSHIELD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="HEADER_5V+" pad="HEADER_5V+"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.0/RESET" pad="P0.0/RESET"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.10/SWCLK" pad="P0.10/SWCLK"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.11/AD0/CT32B1_MAT3" pad="P0.11/AD0/CT32B1_MAT3"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.13/AD2/CT32B1_MAT0" pad="P0.13/AD2/CT32B1_MAT0"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.15/SWDIO" pad="P0.15/SWDIO"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.18/RXD" pad="P0.18/RXD"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.19/TXD" pad="P0.19/TXD"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.21/MOSI1" pad="P0.21/MOSI1"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.22/MISO1" pad="P0.22/MISO1"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.4/I2C_SCL" pad="P0.4/I2C_SCL"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.5/I2C_SDA" pad="P0.5/I2C_SDA"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.9" pad="P0.9"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.15/SCK1" pad="P1.15/SCK1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="NO_OUTLINE" package="MBUINOSHIELD_PADS_ONLY">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="HEADER_5V+" pad="HEADER_5V+"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.0/RESET" pad="P0.0/RESET"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.10/SWCLK" pad="P0.10/SWCLK"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.11/AD0/CT32B1_MAT3" pad="P0.11/AD0/CT32B1_MAT3"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.13/AD2/CT32B1_MAT0" pad="P0.13/AD2/CT32B1_MAT0"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.15/SWDIO" pad="P0.15/SWDIO"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.18/RXD" pad="P0.18/RXD"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.19/TXD" pad="P0.19/TXD"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.21/MOSI1" pad="P0.21/MOSI1"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.22/MISO1" pad="P0.22/MISO1"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.4/I2C_SCL" pad="P0.4/I2C_SCL"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.5/I2C_SDA" pad="P0.5/I2C_SDA"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.9" pad="P0.9"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.15/SCK1" pad="P1.15/SCK1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
