<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="LQFP48">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="LPC11U24FBD48">
<pin name="P1.25/CT32B0_MAT1"/>
<pin name="P1.19/!DTR!/SSEL1"/>
<pin name="!RESET!/P0.0"/>
<pin name="P0.1/CLKOUT/CT32B0_MAT2/USB_FTOGGLE"/>
<pin name="VSS@1"/>
<pin name="XTALIN" function="clk"/>
<pin name="XTALOUT" function="clk"/>
<pin name="VDD@1"/>
<pin name="P0.20/CT16B1_CAP0"/>
<pin name="P0.2/SSEL0/CT16B0_CAP0"/>
<pin name="P1.26/CT32B0_MAT2/RXD"/>
<pin name="P1.27/CT32B0_MAT3/TXD"/>
<pin name="P1.20/!DSR!/SCK1"/>
<pin name="P0.3/USB_VBUS"/>
<pin name="P0.4/SCL"/>
<pin name="P0.5/SDA"/>
<pin name="P0.21/CT16B1_MAT0/MOSI1"/>
<pin name="P1.23/CT16B1_MAT1/SSEL1"/>
<pin name="USB_D+"/>
<pin name="USB_D-"/>
<pin name="P1.24/CT32B0_MAT0"/>
<pin name="P0.6/!USB_CONNECT!/SCK0"/>
<pin name="P0.7/!CTS!"/>
<pin name="P1.28/CT32B0_CAP0/SCLK"/>
<pin name="P1.31"/>
<pin name="P1.21/!DCD!/MISO1"/>
<pin name="P0.8/MISO0/CT16B0_MAT0"/>
<pin name="P0.9/MOSI0/CT16B0_MAT1"/>
<pin name="SWCLK/P0.10/SCK0/CT16B0_MAT2"/>
<pin name="P0.22/AD6/CT16B1_MAT1/MISO1"/>
<pin name="P1.29/SCK0/CT32B0_CAP1"/>
<pin name="TDI/P0.11/AD0/CT32B0_MAT3"/>
<pin name="TMS/P0.12/AD1/CT32B1_CAP0"/>
<pin name="TDO/P0.13/AD2/CT32B1_MAT0"/>
<pin name="!TRST!/P0.14/AD3/CT32B1_MAT1"/>
<pin name="P1.13/!DTR!/CT16B0_MAT0/TXD"/>
<pin name="P1.14/!DSR!/CT16B0_MAT1/RXD"/>
<pin name="P1.22/!RI!/MOSI1"/>
<pin name="SWDIO/P0.15/AD4/CT32B1_MAT2"/>
<pin name="P0.16/AD5/CT32B1_MAT3/WAKEUP"/>
<pin name="VSS@2"/>
<pin name="P0.23/AD7"/>
<pin name="P1.15/!DCD!/CT16B0_MAT2/SCK1"/>
<pin name="VDD@2"/>
<pin name="P0.17/!RTS!/CT32B0_CAP0/SCLK"/>
<pin name="P0.18/RXD/CT32B0_MAT0"/>
<pin name="P0.19/TXD/CT32B0_MAT1"/>
<pin name="P1.16/!RI!/CT16B0_CAP0"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="LPC11U24FBD48" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LPC11U24FBD48"/>
</gates>
<devices>
<device name="/401" package="LQFP48">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET!/P0.0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!TRST!/P0.14/AD3/CT32B1_MAT1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.1/CLKOUT/CT32B0_MAT2/USB_FTOGGLE" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.16/AD5/CT32B1_MAT3/WAKEUP" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.17/!RTS!/CT32B0_CAP0/SCLK" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.18/RXD/CT32B0_MAT0" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.19/TXD/CT32B0_MAT1" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.2/SSEL0/CT16B0_CAP0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.20/CT16B1_CAP0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.21/CT16B1_MAT0/MOSI1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.22/AD6/CT16B1_MAT1/MISO1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.23/AD7" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.3/USB_VBUS" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.4/SCL" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.5/SDA" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.6/!USB_CONNECT!/SCK0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.7/!CTS!" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.8/MISO0/CT16B0_MAT0" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.9/MOSI0/CT16B0_MAT1" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.13/!DTR!/CT16B0_MAT0/TXD" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.14/!DSR!/CT16B0_MAT1/RXD" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.15/!DCD!/CT16B0_MAT2/SCK1" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.16/!RI!/CT16B0_CAP0" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.19/!DTR!/SSEL1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.20/!DSR!/SCK1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.21/!DCD!/MISO1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.22/!RI!/MOSI1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.23/CT16B1_MAT1/SSEL1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.24/CT32B0_MAT0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.25/CT32B0_MAT1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.26/CT32B0_MAT2/RXD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.27/CT32B0_MAT3/TXD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.28/CT32B0_CAP0/SCLK" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.29/SCK0/CT32B0_CAP1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.31" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="SWCLK/P0.10/SCK0/CT16B0_MAT2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="SWDIO/P0.15/AD4/CT32B1_MAT2" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI/P0.11/AD0/CT32B0_MAT3" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO/P0.13/AD2/CT32B1_MAT0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS/P0.12/AD1/CT32B1_CAP0" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_D+" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_D-" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALIN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALOUT" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
