<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>mbeDshield</text>
<text>version 0.6.0</text>
<text>@_K4ZUKI_</text>
<text>i2c</text>
<text>Ain</text>
<hole x="76.06" y="45.56" drill="3.2"/>
<hole x="76.06" y="17.62" drill="3.2"/>
<hole x="23.99" y="12.54" drill="3.2"/>
<hole x="25.26" y="60.8" drill="3.2"/>
<text>SCK</text>
<text>MISO</text>
<text>MOSI</text>
<text>SS</text>
<text>SCK</text>
<text>SS</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>3.3V</text>
<text>5V</text>
<text>MISO</text>
<text>MOSI</text>
<text>SCK</text>
<text>A0</text>
<text>A1</text>
<text>A2</text>
<text>A3</text>
<text>A4</text>
<text>A5</text>
<text>D0</text>
<text>D1</text>
<text>D2</text>
<text>D3</text>
<text>D4</text>
<text>D5</text>
<text>D6</text>
<text>D7</text>
<text>D8</text>
<text>D9</text>
<text>D10</text>
<text>D11</text>
<text>D12</text>
<text>D13</text>
<text>5V</text>
<text>3V</text>
<text>RST</text>
<text>GND</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="73.3" width="0" layer="20"/>
<text>MOSI</text>
<text>MISO</text>
<text>SCK</text>
<text>VBUS</text>
<wire x1="0" y1="73.3" x2="160" y2="73.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="73.3" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<polygon width="0.8" layer="46">
<vertex x="81" y="31.9"/>
<vertex x="81" y="8.5"/>
<vertex x="75" y="8.5"/>
<vertex x="75" y="9.6"/>
<vertex x="76.4" y="9.6"/>
<vertex x="76.4" y="11.8857875" curve="-45"/>
<vertex x="76.69289375" y="12.59289375"/>
<vertex x="78.70710625" y="14.60710625" curve="45"/>
<vertex x="79" y="15.3142125"/>
<vertex x="79" y="31.9"/>
</polygon>
<polygon width="0.8" layer="46">
<vertex x="79" y="36.4"/>
<vertex x="79" y="47.5857875" curve="45"/>
<vertex x="78.70710625" y="48.29289375"/>
<vertex x="76.69289375" y="50.30710625" curve="-45"/>
<vertex x="76.4" y="51.0142125"/>
<vertex x="76.4" y="61.5857875" curve="45"/>
<vertex x="76.10710625" y="62.29289375"/>
<vertex x="74.99289375" y="63.40710625" curve="45"/>
<vertex x="74.2857875" y="63.7"/>
<vertex x="73.2" y="63.7"/>
<vertex x="73.2" y="64.7"/>
<vertex x="81" y="64.7"/>
<vertex x="81" y="36.4"/>
</polygon>
<wire x1="10" y1="63.3" x2="10" y2="10" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10" y1="10" x2="76" y2="10" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76" y1="10" x2="76" y2="12.0857875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76" y1="12.0857875" x2="76.29289375" y2="12.79289375" width="0" layer="20" curve="-45"/>
<wire x1="76.29289375" y1="12.79289375" x2="78.30710625" y2="14.80710625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="78.30710625" y1="14.80710625" x2="78.6" y2="15.5142125" width="0" layer="20" curve="45"/>
<wire x1="78.6" y1="15.5142125" x2="78.6" y2="47.3857875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="78.6" y1="47.3857875" x2="78.30710625" y2="48.09289375" width="0" layer="20" curve="45"/>
<wire x1="78.30710625" y1="48.09289375" x2="76.29289375" y2="50.10710625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76.29289375" y1="50.10710625" x2="76" y2="50.8142125" width="0" layer="20" curve="-45"/>
<wire x1="76" y1="50.8142125" x2="76" y2="61.3857875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76" y1="61.3857875" x2="75.70710625" y2="62.09289375" width="0" layer="20" curve="45"/>
<wire x1="75.70710625" y1="62.09289375" x2="74.79289375" y2="63.00710625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="74.79289375" y1="63.00710625" x2="74.0857875" y2="63.3" width="0" layer="20" curve="45"/>
<wire x1="74.0857875" y1="63.3" x2="10" y2="63.3" width="0" layer="20"/>
<text>C1</text>
<text>C2</text>
<text>C3</text>
<text>C4</text>
<text>C5</text>
<text>C6</text>
<text>C7</text>
<text>CON1</text>
<text>CON2</text>
<text>D1</text>
<text>IC1</text>
<text>IC2</text>
<text>IC3</text>
<text>J1</text>
<text>KIT1</text>
<text>R3</text>
<text>SW3</text>
<text>mbeDshield</text>
<text>version 0.6.0</text>
<text>@_K4ZUKI_</text>
<text>i2c</text>
<text>Ain</text>
<hole x="147.46" y="45.66" drill="3.2"/>
<hole x="147.46" y="17.72" drill="3.2"/>
<hole x="95.39" y="12.64" drill="3.2"/>
<hole x="96.66" y="60.9" drill="3.2"/>
<text>SCK</text>
<text>MISO</text>
<text>MOSI</text>
<text>SS</text>
<text>SCK</text>
<text>SS</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>3.3V</text>
<text>5V</text>
<text>A0</text>
<text>A1</text>
<text>A2</text>
<text>A3</text>
<text>A4</text>
<text>A5</text>
<text>D0</text>
<text>D1</text>
<text>D2</text>
<text>D3</text>
<text>D4</text>
<text>D5</text>
<text>D6</text>
<text>D7</text>
<text>D8</text>
<text>D9</text>
<text>D10</text>
<text>D11</text>
<text>D12</text>
<text>D13</text>
<text>5V</text>
<text>3V</text>
<text>RST</text>
<text>GND</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>MOSI</text>
<text>MISO</text>
<text>SCK</text>
<text>VBUS</text>
<polygon width="0.8" layer="46">
<vertex x="152.4" y="32"/>
<vertex x="152.4" y="8.6"/>
<vertex x="146.4" y="8.6"/>
<vertex x="146.4" y="9.7"/>
<vertex x="147.8" y="9.7"/>
<vertex x="147.8" y="11.9857875" curve="-45"/>
<vertex x="148.09289375" y="12.69289375"/>
<vertex x="150.10710625" y="14.70710625" curve="45"/>
<vertex x="150.4" y="15.4142125"/>
<vertex x="150.4" y="32"/>
</polygon>
<polygon width="0.8" layer="46">
<vertex x="150.4" y="36.5"/>
<vertex x="150.4" y="47.6857875" curve="45"/>
<vertex x="150.10710625" y="48.39289375"/>
<vertex x="148.09289375" y="50.40710625" curve="-45"/>
<vertex x="147.8" y="51.1142125"/>
<vertex x="147.8" y="61.6857875" curve="45"/>
<vertex x="147.50710625" y="62.39289375"/>
<vertex x="146.39289375" y="63.50710625" curve="45"/>
<vertex x="145.6857875" y="63.8"/>
<vertex x="144.6" y="63.8"/>
<vertex x="144.6" y="64.8"/>
<vertex x="152.4" y="64.8"/>
<vertex x="152.4" y="36.5"/>
</polygon>
<wire x1="81.4" y1="63.4" x2="81.4" y2="10.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="81.4" y1="10.1" x2="147.4" y2="10.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="147.4" y1="10.1" x2="147.4" y2="12.1857875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="147.4" y1="12.1857875" x2="147.69289375" y2="12.89289375" width="0" layer="20" curve="-45"/>
<wire x1="147.69289375" y1="12.89289375" x2="149.70710625" y2="14.90710625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="149.70710625" y1="14.90710625" x2="150" y2="15.6142125" width="0" layer="20" curve="45"/>
<wire x1="150" y1="15.6142125" x2="150" y2="47.4857875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="150" y1="47.4857875" x2="149.70710625" y2="48.19289375" width="0" layer="20" curve="45"/>
<wire x1="149.70710625" y1="48.19289375" x2="147.69289375" y2="50.20710625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="147.69289375" y1="50.20710625" x2="147.4" y2="50.9142125" width="0" layer="20" curve="-45"/>
<wire x1="147.4" y1="50.9142125" x2="147.4" y2="61.4857875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="147.4" y1="61.4857875" x2="147.10710625" y2="62.19289375" width="0" layer="20" curve="45"/>
<wire x1="147.10710625" y1="62.19289375" x2="146.19289375" y2="63.10710625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="146.19289375" y1="63.10710625" x2="145.4857875" y2="63.4" width="0" layer="20" curve="45"/>
<wire x1="145.4857875" y1="63.4" x2="81.4" y2="63.4" width="0" layer="20"/>
<text>C1</text>
<text>C2</text>
<text>C3</text>
<text>C4</text>
<text>C5</text>
<text>C6</text>
<text>C7</text>
<text>CON1</text>
<text>CON2</text>
<text>D1</text>
<text>IC1</text>
<text>IC2</text>
<text>IC3</text>
<text>J1</text>
<text>KIT1</text>
<text>R3</text>
<text>SW3</text>
<hole x="5" y="5" drill="4"/>
<hole x="5" y="68.3" drill="4"/>
<hole x="155" y="68.3" drill="4"/>
<hole x="155" y="5" drill="4"/>
</plain>
<libraries>
<library name="mylib">
<packages>
<package name="R_1608_PADPAD">
</package>
<package name="CON_DCJACK">
</package>
<package name="SW_SLIDE_2X2_1">
</package>
<package name="CON_USB_MINIB_AKI">
</package>
<package name="BOARD_MBEDSHIELD3">
</package>
<package name="C_2.5PHI6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="CR_1608">
</package>
<package name="DIODE_2125">
</package>
<package name="CON_USB_A_SHIELD">
<description>&lt;b&gt;USB connector&lt;/b&gt; with shield&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SW_TACTSW_P8073">
</package>
<package name="ICON_MINLAB_2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MBED_v2.1">
<packages>
<package name="MBED-KIT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad_local">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TP20R">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="KIT1" library="MBED_v2.1" package="MBED-KIT" value="MBED_NXP_LPC1768">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="ARM" value=""/>
</element>
<element name="J1" library="mylib" package="CON_DCJACK" value="C-6568">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="mylib" package="R_1608_PADPAD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="SparkFun" package="SOT223" value="I-2503">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="mylib" package="DIODE_2125" value="I-2073">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW1" library="mylib" package="SW_SLIDE_2X2_1" value="P-2627"/>
<element name="CON1" library="mylib" package="CON_USB_MINIB_AKI" value="C-2235">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="mylib" package="BOARD_MBEDSHIELD3" value="mbeDshield060"/>
<element name="IC2" library="SparkFun" package="SOT223" value="I-2502">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="mylib" package="C_2.5PHI6" value="P-5002">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="mylib" package="CR_1608" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="mylib" package="CR_1608" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="mylib" package="CR_1608" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="mylib" package="CR_1608" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="SparkFun" package="SOT223" value="I-2503">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="mylib" package="CR_1608" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="mylib" package="CR_1608" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CON2" library="mylib" package="CON_USB_A_SHIELD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW3" library="mylib" package="SW_TACTSW_P8073" value="SW_TACTSW_2PP8073">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="I1" library="mylib" package="ICON_MINLAB_2" value="ICON_MINLAB_M2"/>
<element name="KIT2" library="MBED_v2.1" package="MBED-KIT" value="MBED_NXP_LPC1768">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="ARM" value=""/>
</element>
<element name="J2" library="mylib" package="CON_DCJACK" value="C-6568">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="mylib" package="R_1608_PADPAD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="SparkFun" package="SOT223" value="I-2503">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="mylib" package="DIODE_2125" value="I-2073">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW2" library="mylib" package="SW_SLIDE_2X2_1" value="P-2627"/>
<element name="CON3" library="mylib" package="CON_USB_MINIB_AKI" value="C-2235">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="mylib" package="BOARD_MBEDSHIELD3" value="mbeDshield060"/>
<element name="IC5" library="SparkFun" package="SOT223" value="I-2502">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="mylib" package="C_2.5PHI6" value="P-5002">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="mylib" package="CR_1608" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="mylib" package="CR_1608" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="mylib" package="CR_1608" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="mylib" package="CR_1608" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC6" library="SparkFun" package="SOT223" value="I-2503">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="mylib" package="CR_1608" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="mylib" package="CR_1608" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CON4" library="mylib" package="CON_USB_A_SHIELD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW4" library="mylib" package="SW_TACTSW_P8073" value="SW_TACTSW_2PP8073">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="I2" library="mylib" package="ICON_MINLAB_2" value="ICON_MINLAB_M2"/>
<element name="E$1" library="testpad_local" package="TP20R" value=""/>
<element name="E$2" library="testpad_local" package="TP20R" value=""/>
<element name="E$3" library="testpad_local" package="TP20R" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VB">
<contactref element="KIT1" pad="VB"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="KIT1" pad="NR"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3V"/>
<contactref element="U$1" pad="IOREF"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P15">
<contactref element="KIT1" pad="P$15"/>
<contactref element="U$1" pad="A0"/>
</signal>
<signal name="P16">
<contactref element="KIT1" pad="P$16"/>
<contactref element="U$1" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="P17">
<contactref element="KIT1" pad="P$17"/>
<contactref element="U$1" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="P18">
<contactref element="KIT1" pad="P$18"/>
<contactref element="U$1" pad="A3"/>
</signal>
<signal name="P9">
<contactref element="KIT1" pad="P$9"/>
<contactref element="U$1" pad="D1"/>
</signal>
<signal name="P27">
<contactref element="KIT1" pad="P$27"/>
<contactref element="U$1" pad="SCL"/>
<contactref element="SW1" pad="2.2"/>
</signal>
<signal name="P28">
<contactref element="KIT1" pad="P$28"/>
<contactref element="U$1" pad="SDA"/>
<contactref element="SW1" pad="2.1"/>
</signal>
<signal name="P14">
<contactref element="KIT1" pad="P$14"/>
<contactref element="U$1" pad="D2"/>
</signal>
<signal name="P13">
<contactref element="KIT1" pad="P$13"/>
<contactref element="U$1" pad="D3"/>
<contactref element="U$1" pad="P13"/>
</signal>
<signal name="P12">
<contactref element="KIT1" pad="P$12"/>
<contactref element="U$1" pad="P12"/>
</signal>
<signal name="P11">
<contactref element="KIT1" pad="P$11"/>
<contactref element="U$1" pad="P11"/>
</signal>
<signal name="P23">
<contactref element="KIT1" pad="P$23"/>
<contactref element="U$1" pad="D6"/>
</signal>
<signal name="P24">
<contactref element="KIT1" pad="P$24"/>
<contactref element="U$1" pad="D7"/>
</signal>
<signal name="P25">
<contactref element="KIT1" pad="P$25"/>
<contactref element="U$1" pad="D8"/>
</signal>
<signal name="P26">
<contactref element="KIT1" pad="P$26"/>
<contactref element="U$1" pad="D9"/>
</signal>
<signal name="P8">
<contactref element="KIT1" pad="P$8"/>
<contactref element="U$1" pad="D10"/>
</signal>
<signal name="P5">
<contactref element="KIT1" pad="P$5"/>
<contactref element="U$1" pad="D11"/>
</signal>
<signal name="P6">
<contactref element="KIT1" pad="P$6"/>
<contactref element="U$1" pad="D12"/>
</signal>
<signal name="P7">
<contactref element="KIT1" pad="P$7"/>
<contactref element="U$1" pad="D13"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="KIT1" pad="GND"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="CON1" pad="GND"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="U$1" pad="GND1"/>
<contactref element="U$1" pad="GND2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="GND3"/>
<contactref element="CON1" pad="GND@1"/>
<contactref element="CON1" pad="GND@3"/>
<contactref element="CON1" pad="GND@2"/>
<contactref element="CON1" pad="GND@4"/>
<contactref element="CON2" pad="4"/>
<contactref element="SW3" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="KIT1" pad="VIN"/>
<contactref element="U$1" pad="VIN"/>
<contactref element="U$1" pad="VIN"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="RESET"/>
<contactref element="SW3" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="5V"/>
<contactref element="U$1" pad="5V"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="P10">
<contactref element="KIT1" pad="P$10"/>
<contactref element="U$1" pad="D0"/>
</signal>
<signal name="P19">
<contactref element="KIT1" pad="P$19"/>
<contactref element="SW1" pad="1.1"/>
</signal>
<signal name="P20">
<contactref element="KIT1" pad="P$20"/>
<contactref element="SW1" pad="1.2"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="KIT1" pad="D+"/>
<contactref element="CON1" pad="D+"/>
<contactref element="CON2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="P22">
<contactref element="KIT1" pad="P$22"/>
<contactref element="U$1" pad="D5"/>
</signal>
<signal name="P21">
<contactref element="KIT1" pad="P$21"/>
<contactref element="U$1" pad="D4"/>
</signal>
<signal name="P28/P19">
<contactref element="SW1" pad="COM.1"/>
<contactref element="U$1" pad="A4"/>
</signal>
<signal name="P27/P20">
<contactref element="SW1" pad="COM.2"/>
<contactref element="U$1" pad="A5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="VO">
<contactref element="KIT1" pad="VOUT"/>
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="CON2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VU">
<contactref element="KIT1" pad="VU"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="CON2" pad="2"/>
<contactref element="KIT1" pad="D-"/>
<contactref element="CON1" pad="D-"/>
</signal>
<signal name="VB1">
<contactref element="KIT2" pad="VB"/>
</signal>
<signal name="RESET1">
<contactref element="KIT2" pad="NR"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="3.3V1">
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="3V"/>
<contactref element="U$2" pad="IOREF"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P1">
<contactref element="KIT2" pad="P$15"/>
<contactref element="U$2" pad="A0"/>
</signal>
<signal name="P2">
<contactref element="KIT2" pad="P$16"/>
<contactref element="U$2" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="P3">
<contactref element="KIT2" pad="P$17"/>
<contactref element="U$2" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="P4">
<contactref element="KIT2" pad="P$18"/>
<contactref element="U$2" pad="A3"/>
</signal>
<signal name="P29">
<contactref element="KIT2" pad="P$9"/>
<contactref element="U$2" pad="D1"/>
</signal>
<signal name="P30">
<contactref element="KIT2" pad="P$27"/>
<contactref element="U$2" pad="SCL"/>
<contactref element="SW2" pad="2.2"/>
</signal>
<signal name="P31">
<contactref element="KIT2" pad="P$28"/>
<contactref element="U$2" pad="SDA"/>
<contactref element="SW2" pad="2.1"/>
</signal>
<signal name="P32">
<contactref element="KIT2" pad="P$14"/>
<contactref element="U$2" pad="D2"/>
</signal>
<signal name="P33">
<contactref element="KIT2" pad="P$13"/>
<contactref element="U$2" pad="D3"/>
<contactref element="U$2" pad="P13"/>
</signal>
<signal name="P34">
<contactref element="KIT2" pad="P$12"/>
<contactref element="U$2" pad="P12"/>
</signal>
<signal name="P35">
<contactref element="KIT2" pad="P$11"/>
<contactref element="U$2" pad="P11"/>
</signal>
<signal name="P36">
<contactref element="KIT2" pad="P$23"/>
<contactref element="U$2" pad="D6"/>
</signal>
<signal name="P37">
<contactref element="KIT2" pad="P$24"/>
<contactref element="U$2" pad="D7"/>
</signal>
<signal name="P38">
<contactref element="KIT2" pad="P$25"/>
<contactref element="U$2" pad="D8"/>
</signal>
<signal name="P39">
<contactref element="KIT2" pad="P$26"/>
<contactref element="U$2" pad="D9"/>
</signal>
<signal name="P40">
<contactref element="KIT2" pad="P$8"/>
<contactref element="U$2" pad="D10"/>
</signal>
<signal name="P41">
<contactref element="KIT2" pad="P$5"/>
<contactref element="U$2" pad="D11"/>
</signal>
<signal name="P42">
<contactref element="KIT2" pad="P$6"/>
<contactref element="U$2" pad="D12"/>
</signal>
<signal name="P43">
<contactref element="KIT2" pad="P$7"/>
<contactref element="U$2" pad="D13"/>
</signal>
<signal name="GND1">
<contactref element="KIT2" pad="GND"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="CON3" pad="GND"/>
<contactref element="U$2" pad="GND"/>
<contactref element="U$2" pad="GND"/>
<contactref element="U$2" pad="GND1"/>
<contactref element="U$2" pad="GND2"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="GND3"/>
<contactref element="CON3" pad="GND@1"/>
<contactref element="CON3" pad="GND@3"/>
<contactref element="CON3" pad="GND@2"/>
<contactref element="CON3" pad="GND@4"/>
<contactref element="CON4" pad="4"/>
<contactref element="SW4" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="VIN1">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="KIT2" pad="VIN"/>
<contactref element="U$2" pad="VIN"/>
<contactref element="U$2" pad="VIN"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="RESET"/>
<contactref element="SW4" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="5V1">
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="5V"/>
<contactref element="U$2" pad="5V"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="P44">
<contactref element="KIT2" pad="P$10"/>
<contactref element="U$2" pad="D0"/>
</signal>
<signal name="P45">
<contactref element="KIT2" pad="P$19"/>
<contactref element="SW2" pad="1.1"/>
</signal>
<signal name="P46">
<contactref element="KIT2" pad="P$20"/>
<contactref element="SW2" pad="1.2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="KIT2" pad="D+"/>
<contactref element="CON3" pad="D+"/>
<contactref element="CON4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="P47">
<contactref element="KIT2" pad="P$22"/>
<contactref element="U$2" pad="D5"/>
</signal>
<signal name="P48">
<contactref element="KIT2" pad="P$21"/>
<contactref element="U$2" pad="D4"/>
</signal>
<signal name="P28/P1">
<contactref element="SW2" pad="COM.1"/>
<contactref element="U$2" pad="A4"/>
</signal>
<signal name="P27/P1">
<contactref element="SW2" pad="COM.2"/>
<contactref element="U$2" pad="A5"/>
</signal>
<signal name="VO1">
<contactref element="KIT2" pad="VOUT"/>
</signal>
<signal name="VBUS1">
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="CON4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VU1">
<contactref element="KIT2" pad="VU"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="CON4" pad="2"/>
<contactref element="KIT2" pad="D-"/>
<contactref element="CON3" pad="D-"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
