<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>Joystick</text>
<text>Pot 1</text>
<text>Pot 2</text>
<text>nCS : D10</text>
<text>RESET : D12</text>
<text>SCK : D13</text>
<text>A0 : D7</text>
<text>TX : D0</text>
<text>RX : D1</text>
<text>nRESET : D3</text>
<text>STATUS : D2</text>
<text>DOWN : A3</text>
<text>LEFT : A4</text>
<text>CENTER : D4</text>
<text>UP : A2</text>
<text>RIGHT : A5</text>
<text>Pot 1 : A0</text>
<text>Pot 2 : A1</text>
<text>RED : D5</text>
<text>Speaker : D6</text>
<text>GREEN : D9</text>
<text>BLUE : D8</text>
<text>LCD</text>
<text>Zigbee (Xbee)</text>
<text>Joystick</text>
<text>RGB LED</text>
<text>C12832A1Z</text>
<text>Wifi (RN-XV)</text>
<text>Acc'meter MMA7660 : 0x98</text>
<text>Tmperature LM75BD : 0x90</text>
<text>MOSI : D11</text>
<text>RESET</text>
<text>Temperature</text>
<text>LM75BD</text>
<text>Accelerometer</text>
<text>MMA7660</text>
<text>3 Axis 1.5g</text>
<text>Zigbee (Xbee)</text>
<text>Wifi (RN-XV)</text>
<text>RGB</text>
</plain>
<libraries>
<library name="LabBoard">
<packages>
<package name="CA14V">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
distributor Schukat</description>
</package>
<package name="SKRHA_SERIES">
</package>
<package name="SMS-1508MS-R">
</package>
<package name="TSSOP8">
<description>&lt;b&gt;Plastic Small Outline&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DFN10-3X3MM">
<description>FREESCALE MMA7660FC</description>
</package>
<package name="C12832A1Z">
</package>
<package name="PLCC-4">
</package>
<package name="XBEE-SILK">
</package>
</packages>
</library>
<library name="mbed-rlcq">
<packages>
<package name="0402">
</package>
</packages>
</library>
<library name="mbed-HDK">
<packages>
<package name="SKRKAEE010">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Karasouli">
<packages>
<package name="ARDUINO_R3_APPS_SHEILD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="chris">
<packages>
<package name="BF">
</package>
</packages>
</library>
<library name="mbed-drawing">
<packages>
<package name="CE-MARK-0.2">
</package>
<package name="PB-MARK-0.2">
</package>
<package name="WEEE-MARK-0.2">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="VR2" library="LabBoard" package="CA14V" value="ISKRA_PNZ"/>
<element name="VR1" library="LabBoard" package="CA14V" value="ISKRA_PNZ"/>
<element name="SW1" library="LabBoard" package="SKRHA_SERIES" value="ALPS_NAVSWITRCH"/>
<element name="SPK1" library="LabBoard" package="SMS-1508MS-R" value="SMS-1508MS"/>
<element name="IC4" library="LabBoard" package="TSSOP8" value="LM75BD_TSSOP8"/>
<element name="IC3" library="LabBoard" package="DFN10-3X3MM" value="MMA7660FC"/>
<element name="LCD1" library="LabBoard" package="C12832A1Z" value="C12832A1Z"/>
<element name="C3" library="mbed-rlcq" package="0402" value="100nF"/>
<element name="C5" library="mbed-rlcq" package="0402" value="100nF"/>
<element name="C6" library="mbed-rlcq" package="0402" value="100nF"/>
<element name="C7" library="mbed-rlcq" package="0402" value="100nF"/>
<element name="C8" library="mbed-rlcq" package="0402" value="100nF"/>
<element name="C9" library="mbed-rlcq" package="0402" value="100nF"/>
<element name="C10" library="mbed-rlcq" package="0402" value="100nF"/>
<element name="C4" library="mbed-rlcq" package="0402" value="100nF"/>
<element name="LED1" library="LabBoard" package="PLCC-4" value="CLV1A-FKB"/>
<element name="R2" library="mbed-rlcq" package="0402" value="1k"/>
<element name="R3" library="mbed-rlcq" package="0402" value="1k"/>
<element name="R4" library="mbed-rlcq" package="0402" value="1k"/>
<element name="C12" library="mbed-rlcq" package="0402" value="100nF"/>
<element name="C11" library="mbed-rlcq" package="0402" value="100nF"/>
<element name="R5" library="mbed-rlcq" package="0402" value="4k7"/>
<element name="R6" library="mbed-rlcq" package="0402" value="4k7"/>
<element name="R1" library="mbed-rlcq" package="0402" value="220R"/>
<element name="U$2" library="LabBoard" package="XBEE-SILK" value="XBEE-1B2"/>
<element name="BRD1" library="Karasouli" package="ARDUINO_R3_APPS_SHEILD" value="ARDUINO_R3_APPS"/>
<element name="SW2" library="mbed-HDK" package="SKRKAEE010" value="SPST_SKRKAWW010"/>
<element name="TL1" library="chris" package="BF" value="BF"/>
<element name="R7" library="mbed-rlcq" package="0402" value="4k7"/>
<element name="R8" library="mbed-rlcq" package="0402" value="4k7"/>
<element name="R9" library="mbed-rlcq" package="0402" value="4k7"/>
<element name="R10" library="mbed-rlcq" package="0402" value="4k7"/>
<element name="R11" library="mbed-rlcq" package="0402" value="4k7"/>
<element name="SS2" library="mbed-drawing" package="CE-MARK-0.2" value="CE-MARK"/>
<element name="SS3" library="mbed-drawing" package="PB-MARK-0.2" value="PB-MARK"/>
<element name="SS4" library="mbed-drawing" package="WEEE-MARK-0.2" value="WEEE-MARK"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="VR2" pad="P$1"/>
<contactref element="VR1" pad="P$1"/>
<contactref element="SPK1" pad="-"/>
<contactref element="IC3" pad="P$4"/>
<contactref element="IC3" pad="P$8"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="LCD1" pad="K"/>
<contactref element="LCD1" pad="P$11"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="10"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="BRD1" pad="P$6"/>
<contactref element="BRD1" pad="P$7"/>
<contactref element="SW2" pad="P$1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+3,3V">
<contactref element="SW1" pad="P$5"/>
<contactref element="VR1" pad="P$3"/>
<contactref element="VR2" pad="P$3"/>
<contactref element="IC3" pad="P$3"/>
<contactref element="IC3" pad="P$9"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="LCD1" pad="P$12"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="BRD1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="SW_UP">
<contactref element="SW1" pad="P$3"/>
<contactref element="BRD1" pad="P$11"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SW_RIGHT">
<contactref element="SW1" pad="P$6"/>
<contactref element="BRD1" pad="P$14"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SW_LEFT">
<contactref element="SW1" pad="P$1"/>
<contactref element="BRD1" pad="P$13"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SW_DOWN">
<contactref element="SW1" pad="P$4"/>
<contactref element="BRD1" pad="P$12"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SW_CENTER">
<contactref element="SW1" pad="P$2"/>
<contactref element="BRD1" pad="P$19"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SPEAKER">
<contactref element="SPK1" pad="+"/>
<contactref element="BRD1" pad="P$21"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="IC3" pad="P$6"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="BRD1" pad="P$32"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="IC3" pad="P$7"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="BRD1" pad="P$31"/>
</signal>
<signal name="LCD_RESET">
<contactref element="LCD1" pad="P$16"/>
<contactref element="BRD1" pad="P$27"/>
</signal>
<signal name="LCD_CS_N">
<contactref element="LCD1" pad="P$17"/>
<contactref element="BRD1" pad="P$25"/>
</signal>
<signal name="LCD_A0">
<contactref element="LCD1" pad="P$15"/>
<contactref element="BRD1" pad="P$22"/>
</signal>
<signal name="LCD_SCK">
<contactref element="LCD1" pad="P$14"/>
<contactref element="BRD1" pad="P$28"/>
</signal>
<signal name="LCD_MOSI">
<contactref element="LCD1" pad="P$13"/>
<contactref element="BRD1" pad="P$26"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LCD1" pad="P$9"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LCD1" pad="P$8"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LCD1" pad="P$7"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LCD1" pad="P$6"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LCD1" pad="P$1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="LCD1" pad="P$2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="LCD1" pad="P$3"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="LCD1" pad="P$4"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="LCD1" pad="P$5"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="LCD1" pad="P$10"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="LED1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="LED1" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="LED1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED_RED">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="BRD1" pad="P$20"/>
</signal>
<signal name="LED_BLUE">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="BRD1" pad="P$23"/>
</signal>
<signal name="LED_GREEN">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="BRD1" pad="P$24"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LCD1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="POT_1">
<contactref element="VR1" pad="P$2"/>
<contactref element="BRD1" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="POT_2">
<contactref element="VR2" pad="P$2"/>
<contactref element="BRD1" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="XBEE_RX">
<contactref element="BRD1" pad="P$16"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="XBEE_TX">
<contactref element="BRD1" pad="P$15"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XBEE_NRST">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="BRD1" pad="P$18"/>
</signal>
<signal name="XBEE_STATUS">
<contactref element="U$2" pad="15"/>
<contactref element="BRD1" pad="P$17"/>
</signal>
<signal name="NRESET">
<contactref element="BRD1" pad="P$3"/>
<contactref element="SW2" pad="P$2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
