<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="40.64" y="-6.35" drill="2"/>
<hole x="40.64" y="6.35" drill="2"/>
<wire x1="44.704" y1="-5.842" x2="44.704" y2="5.842" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.148" y1="9.398" x2="17.018" y2="9.398" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.176" y1="3.556" x2="11.176" y2="-3.556" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.018" y1="-9.398" x2="41.148" y2="-9.398" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.148" y1="9.398" x2="44.704" y2="5.842" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.148" y1="-9.398" x2="44.704" y2="-5.842" width="0" layer="20"/>
<text>http://mbed.org/swdap</text>
<text>DAP</text>
<text>COM</text>
<text>PWR</text>
<text>http://mbed.org/swdap</text>
<text>USB CMSIS-DAP Interface</text>
<text>for Serial Wire Debug</text>
<wire x1="11.176" y1="3.556" x2="17.018" y2="9.398" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.176" y1="-3.556" x2="17.018" y2="-9.398" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Karasouli">
<packages>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SOT753 - Philips Semiconductors&lt;br&gt;
Source: http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT1G66_3.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mbed-HDK">
<packages>
<package name="0402">
</package>
<package name="3.2X.2.5">
</package>
<package name="CHIPLED_0603">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdf</description>
</package>
<package name="HVQFN33">
<description>&lt;b&gt;HVQFN32&lt;/b&gt; (SOT617-3) 5 x 5 x .85 mm,  Pitch 0.5mm&lt;p&gt;
Source: http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/TDA9885_TDA9886_2.pdf</description>
</package>
<package name="0603">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SWD-10-SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="hirose">
<packages>
<package name="ZX62-B-5PA(11)">
<description>&lt;a href="http://www.hirose.co.jp/catalogj_hp/j24200011.pdf"&gt;Hirose ZX62-B-5PA(11)&lt;/a&gt; Micro USB B Receptacle.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TP08SQ">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mbed-switches">
<packages>
<package name="SKRKAEE010">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R4" library="mbed-HDK" package="0402" value="33R"/>
<element name="R6" library="mbed-HDK" package="0402" value="33R"/>
<element name="R1" library="mbed-HDK" package="0402" value="10k"/>
<element name="C1" library="mbed-HDK" package="0402" value="100nF"/>
<element name="C4" library="mbed-HDK" package="0402" value="100nF"/>
<element name="C2" library="mbed-HDK" package="0402" value="18pF"/>
<element name="C3" library="mbed-HDK" package="0402" value="18pF"/>
<element name="T1" library="mbed-HDK" package="SOT23" value="BSS84"/>
<element name="R7" library="mbed-HDK" package="0402" value="1k5"/>
<element name="R8" library="mbed-HDK" package="0402" value="10k"/>
<element name="R2" library="mbed-HDK" package="0402" value="470R"/>
<element name="LED1" library="mbed-HDK" package="CHIPLED_0603" value="RED"/>
<element name="IC1" library="mbed-HDK" package="HVQFN33" value=""/>
<element name="LED2" library="mbed-HDK" package="CHIPLED_0603" value="RED"/>
<element name="LED3" library="mbed-HDK" package="CHIPLED_0603" value="RED"/>
<element name="R3" library="mbed-HDK" package="0402" value="470R"/>
<element name="R5" library="mbed-HDK" package="0402" value="470R"/>
<element name="Q1" library="mbed-HDK" package="3.2X.2.5" value="12MHz"/>
<element name="C6" library="mbed-HDK" package="0402" value="18pF"/>
<element name="C5" library="mbed-HDK" package="0402" value="18pF"/>
<element name="C7" library="mbed-HDK" package="0603" value="10uF"/>
<element name="IC5" library="Karasouli" package="SOT23-5" value=""/>
<element name="C8" library="mbed-HDK" package="0402" value="1uF"/>
<element name="R11" library="mbed-HDK" package="0402" value="470R"/>
<element name="R13" library="mbed-HDK" package="0402" value="470R"/>
<element name="R9" library="mbed-HDK" package="0402" value="470R"/>
<element name="J1" library="hirose" package="ZX62-B-5PA(11)" value="ZX62-B-5PA"/>
<element name="TP1" library="testpad" package="TP08SQ" value="TPTP08SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="CON1" library="mbed-HDK" package="SWD-10-SMD" value="SWD-10_SMD"/>
<element name="SW1" library="mbed-switches" package="SKRKAEE010" value="SPST_SKRKAWW010"/>
<element name="TP2" library="testpad" package="TP08SQ" value="TPTP08SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="EXP"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="CON1" pad="P$3"/>
<contactref element="CON1" pad="P$9"/>
<contactref element="CON1" pad="P$5"/>
<contactref element="SW1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="IF_NRESET">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+3,3V">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TGT_SWCLK">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TGT_SWDIO">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TGT_NRESET">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MSD">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="UART">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="HID">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="Q1" pad="P$3"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="Q1" pad="P$1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TGT_SWCLK_BUF">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="CON1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="TGT_SWDIO_BUF">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="CON1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="TGT_NRESET_BUF">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="CON1" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="ISP">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="TP1" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="SW1" pad="P$2"/>
<contactref element="TP2" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
