net.txt

   il est nécessaire de pouvoir dynamiquement configurer le stack ip sur lepton.

   le stack ip sous lepton utilise pour l'instant la liaison série ttys1. or la liason série ttys1 est ouvert par 
le procces init au démarrage afint d'obtenir les entrées/sorties standard pour le shell et les applications 
lancées par ce dernier.

   donc a partir de l'interpréteur de commande on lance un programme permettant de configurer la liasion série
en mode SLIP. ensuite lors du redémmarage de l'appareil le mode slip est lancé sur la liaison série choisi (ex ttys1).

   0) shell classique sur la liaison série
   1) shell: lancer le programme de synchro slip.
     1.1) slip synchro (non obligatoire).
   3) shell: lancer le programme pour indiqué au kernel network d'utilisé la liaison série (ex:"dev/ttys1").
   4) kernel: le kernel force la fermeture complete de la liaison série tout proccess confondu.
   5) kernel: configuration de la laison série en protocole slip.


   ou
   0) lors du demarrage init lit le script
   1) dans le lancement du programme slip server
   2) slip server lit un ficher de config.
      si :
         ce fichier n'existe pas sortie immédiate
      sinon :
   3) dans ce fichier le nom du peripherique et le protocole utilisé SLIP.
   4) attente synchro si appui sur une touche 'test' pas d'attente de synchro sortie immédiate
         ou touche 'more' sortie immediate pas de TCP/IP retour mode normale.
   5) configuration de la liaison série en mode slip.

   ou 
   0) le kernel lit un fichier de config
   1.a) lance le pthread kernel network 
   1.b) si il existe lance le process init avec des options qui evite d'ouvrir la liason série
   1.c) lance le programe login avec l'otpion network.
   sinon
   2.a) lance le process init avec des options qui permettent d'ouvrir la liaison série.
   

 